

**PREMIUM КЛАСС** ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Светодиодные офисные светильники BarrusGroup

**ДПО01-XX-003**

IP54 220V

Д

# накладной

Светодиодные офисные светильники BarrusGroup серии ДПО01-XX-003 предназначены для установки на любую ровную потолочную по- верхность. Выполнены во влагозащищенном исполнении. Заме- няют традиционные светильники типа ЛПО4х18 и 2хЛПО4х18.

ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиоды OSRAM (Германия) последнего поколения.

Электронные компоненты от лучших мировых производителей: Texas Instruments, Fairchild Semiconductors, Epcos, Murata, Tyco Electronics, On Semiconductors.

Рассеиватель PLEXIGLAS (Германия) эффективно рассеивает световой поток и исключает слепящий эффект.

Сфера применения: офисные, административные здания, супер и гипермаркеты, АЗС, продовольственные магазины, медицин- ские учреждения, предприятия питания.

# Модификации

Технические характеристики

Напряжение питания, В 180 - 265

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рассеиватель: Призматический PlexiGlas (производство Германия) | | | | | | Цветовая температура, К | |
| 5000 | 3000 |
| Светильник | Количество светодиодов | Ф, лм | P, Вт | I, A | Вес, кг | Артикул | Артикул |
| ДПО01-32-003 | 64 шт. | 3000 | 32 | 0.140 | 4.2 | 203203000 | 203201001 |
| ДПО01-35-003 | 81 шт. | 3483 | 35 | 0.125 | 4.3 | 203503000 | 203503001 |
| ДПО01-62-003 | 144 шт. | 5904 | 62 | 0.125 | 4.4 | 206203000 | 206203001 |

Частота, Гц 50

Cos φ блока питания >0,95

КПД источника питания >0,9

Марка светодиодов Osram Duris E5 Индекс цветопередачи, Ra 85

КСС светильника по ГОСТ Р 54350-2011 Д Габаритные размеры, В х Д х Ш, мм 50х592х591 Класс защиты IP 54

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рассеиватель: Опаловый PlexiGlas (производство Германия) | | | | | | Цветовая температура, К | |
| 5000 | 3000 |
| Светильник | Количество светодиодов | Ф, лм | P, Вт | I, A | Вес, кг | Артикул | Артикул |
| ДПО01-32-003 | 64 шт. | 3000 | 32 | 0.140 | 4.2 | 203203100 | 203201101 |
| ДПО01-35-003 | 81 шт. | 3483 | 35 | 0.125 | 4.3 | 203503100 | 203503101 |
| ДПО01-62-003 | 144 шт. | 5904 | 62 | 0.125 | 4.4 | 206203100 | 206203101 |

Климатическое исполнение УХЛ 2 Класс защиты от поражения электрическим током I

Срок службы светильника, ч 60000

# Сборка ДПО01-35 IP54 трапеция Model (1)-001Габаритные размеры

# Кривая силы света «Д»

Условия эксплуатации светильника

Атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст. Температура окружающего воздуха от -20 до +40 °С Предельная относительная влажность не более 95% при 25 °С



105°°

90°

105°°

90°

75°

60°

20

45°

30

30°

15°

75°

60°

0

0

45°

0° 15° 3300°

Продукция завода BarrusGroup распространяется через широкую сеть представителей. Подробную информацию Вы можете получить по телефону горячей линии: 8-800-555-8-678.

**12**

[www.brgp.ru](http://www.brgp.ru/)

